**Техническая характеристика мобильной бани из бруса 7х2,3м.**

1. **Фундамент:** Опорно-столбчатый ( 8 цементных блоков).
2. **Обвязка бани:** не строганный брус **100х150 мм** - под внешние стены бани и половые лаги.
3. **Стены:** брус профилированный **90х140мм**. Брус естественной влажности. Брус с внешней стороны овальной формы.

1. Сруб собирается на **металлические нагели ( гвозди 200мм).**
2. Между брусом прокладывается льноджутовое полотно.
3. Высота от пола до потолка – **2,0 м** (**+** - 5см) 1 этаж - **15 рядов бруса.**
4. Крыша – двускатная.
5. Кровельный материал – **оцинкованный лист.**
6. Стропильная система изготавливается из бруска **40х100 мм**, с шагом **800 мм**. Обрешетка кровли из обрезной доски **20-25 мм(2 сорта)**, с шагом **20-30мм.**
7. Потолок подшивается вагонкой хвойных пород класса «В», принудительной сушки. Прокладывается пароизоляция « ОНДУТИС». Утепление потолка минеральная вата « Изовер»- **100мм.**
8. **Пол:** черновой - обрезная доска **20-25 мм( 2 сорта).** Чистовой пол – шпунтованная доска **28-36мм,** принудительной сушки.Прокладывается пароизоляция « ОНДУТИС». Утепление пола – **100мм.**
9. **Перегородки:** Каркасно-щитовые. Выполняются из бруса **40х100мм** и обшиваются вагонкой хвойных пород класса «В» принудительной сушки.

1. **Парное отделение:** Потолок в парном отделении утепляется минеральной ватой «Изовер»- **100мм**. По всему внутреннему периметру парное отделение обтягивается термоизоляционной фальгой и обшивается осиновой вагонкой.
2. В комнате отдыха устанавливается стол и лавочки.
3. В помывочном отделении устанавливается душевой поддон с сифоном.
4. Полки - двухуровневые, выполняются из осиновой доски.

1. **Двери:** Входная - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размером 1.8х0.8м-**1шт**.

Внутренние – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2шт.**

1. **Окна:** Деревянные, двойного остекления. Размер окон: **800х800мм – 1шт , 600х600мм-1шт, 400х400мм-1шт** .

1. Свесы крыши подшиваются вагонкой (*камерной сушки*), ширина свеса не менее **100мм**. Углы бани подшиваются вагонкой принудительной сушки, класса «В».
2. Отделка плинтусом включена.